**Администрация Динского сельского поселения, Динского района информирует граждан Динского сельского поселения, о требованиях по соблюдению пожарной безопасности предъявляемых к содержанию, общежитий, мотелей, гостиниц и индивидуальных жилищ предусмотренных для проживания людей на территории Динского сельского поселения Динского района**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 **« О противопожарном режиме»**

- Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в мотели, гостиницы, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.

При наличии на указанных объектах граждан речевые сообщения в системе оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

В квартирах, жилых комнат общежитий и номерах гостиниц запрещается устаревать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях помещениях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом на более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов, у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы ля газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи **«Огнеопасно. Газ».**

У входа в индивидуальные жилые Дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

- При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при учете газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.